Produktdatenblatt:
 
Sunny, Solarcitylight – Werben mit der Kraft der Sonne

-	Massive und statisch überprüfte Standkonstruktion mit integrierter randemaillierter Vitrine, zweiflügelig öffenbar mit beidseitigen Gasdruckdämpfer 
-	Umliegender Korpus aus gebogenen 3 mm starken Aluminiumblech beschichtet
- 	Photovoltaikfläche mit ca. 1,3m2, diebstahlsicher eingebaut.
-	Hochleistungs- LED – Bänder in Reflektorprofilrahmen mit zerstreuungsoptimierter Acrylglasplatte
- 	Edelstahlbox frostsicher zur Aufnahme des Solarakkus und Laderegler
- 	alles fix und fertig verkabelt.

Optional: 
-	Unterkonstruktion für Punktfundament
-	Standortanalyse
-	sowie Oberflächenstandfuss aus Betonfertigteil

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

www.fussmatte.at/solar (Informationen und Downloads)

Kontakt:
Josef Offner, Zeilinger Metallwaren GmbH
A-9562 Himmelberg
Tel. 0699-10088504
E-Mail: j.offner@fussmatte.at
www.fussmatte.at